Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**BLOK nr 1 –** na dostawę lamp, lampek biurowych i przedłużaczy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp | Opis | Ilość jednostek |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | **LAMPA STOJACA:****materiał, kolor, cechy szczególne:*** zawiera źródło światła: każdy typ żarówki (LED);
* ilość źródeł światła: 1;
* światło punktowe;
* możliwość ściemniania;
* kształt lampy: oblongue;
* kolor: stalowy, chromowany;
* materiał stelaża: stal;
* materiał klosza: tkanina;
* regulowana wysokość;
* napięcie: 220V/230V;
* stopień ochrony min. IP20;
* kabel z wtyczką;

**wymiary:*** średnica klosza: 45 - 55 cm;
* wysokość klosza: 25 - 30 cm;
* wysokość lampy max: 248 cm (± 5 cm);
* wysokość lampy min: 235 cm (± 5 cm);
* średnica podstawy: 38 cm (± 5 cm);
* wysokość podstawy: 5 cm (± 2 cm);
* długość kabla: 180 cm (± 20 cm).
 | 2 szt. |
| 2 | **LAMPKA BIUROWA:****materiał, kolor, cechy szczególne:*** regulowana intensywność światła 3 stopniowa;
* wysokość lampki: 25 – 40 cm;
* kąt świecenia: 90° - 160°;
* moc: 5 – 10 W;
* napięcie: 100 – 240 V
* temperatura barwowa: 3000K - 6000K;
* strumień świetlny: min. 300lm;
* klasa odporności: IP20;
* żywotność: 25 000 – 50 000 h;
* długość kabla: 150 – 200 cm - kabel znajduje się w zestawie;
* kolor: czarny;
* oprawa ruchoma;
 | 6 szt. |
| 3 | **PRZEDŁUŻACZ BĘBNOWY 4 GNIAZDA:****materiał, kolor, cechy szczególne:**Przedłużacz bębnowy z wyłącznikiem termicznym. Posiada bardzo wygodny uchwyt do rozwijania i zwijania kabla. Wyposażony został w 4-krotne gniazdo wtyczkowe z bolcem. **Parametry produktu:*** wodoszczelność: IP44;
* długość: 10 – 20 m;
* ilość gniazd z bolcem: 4;
* napięcie: 220-240V;
* prąd znamionowy: 10A;
* materiał: tworzywo sztuczne, stal;
* wyłącznik termiczny;
* bęben/stojak;
 | 2 szt. |
| 4 | **PRZEDŁUŻACZ Z LISTWĄ:****materiał, kolor, cechy szczególne:*** kolor: czarny lub zbliżony;
* materiał: tworzywo sztuczne;
* ilość gniazd: min. 3;
* długość przewodu: 1,5 – 2 m;
* Wtyk: PN-E-93203 typ 2P + uziemienie
* Napięcie znamionowe: 220 - 240 V
* Częstotliwość: 50 Hz
* Prąd znamionowy: 10 A

**Zabezpieczenia:*** niepalna obudowa
* bezpiecznik automatyczny
* przesłony ochronne gniazd sieciowych
* system przeciwprzepięciowy
 | 15 szt. |

Warunki zamówienia:

1. Zamieszczone zdjęcia lub rysunki mają na celu jedynie przybliżyć wymagania takie, jak kształt
czy proporcje.
2. Termin wykonania zamówienia: **30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.**
3. Wykonawca w ramach przedmiotu umowy zobligowany jest do dostarczenia wyposażenia stanowiącego przedmiot zamówienia do Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej, 59-800 Lubań, ul. Wojska Polskiego 2, dokonania ich rozładunku, wniesienia do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego.
4. Równoważność: Jeżeli w dokumentach zamówienia wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę i mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentach zamówienia, pod warunkiem, że będą one posiadały co najmniej takie same lub lepsze parametry wydajności lub funkcjonalności, parametry jakościowe i cechy użytkowe oraz nie obniżą standardów określonych w dokumentach zamówienia. W takim przypadku wykonawca, zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą opis rozwiązań (materiałów i produktów) równoważnych oraz wykazać, że spełniają one wymagania określone przez zamawiającego.