Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**BLOK nr 1 –** na dostawę lamp, lampek biurowych i przedłużaczy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp | Opis | Ilość jednostek |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | **LAMPA STOJACA:**  **materiał, kolor, cechy szczególne:**   * zawiera źródło światła: każdy typ żarówki (LED); * ilość źródeł światła: 1; * światło punktowe; * możliwość ściemniania; * kształt lampy: oblongue; * kolor: stalowy, chromowany; * materiał stelaża: stal; * materiał klosza: tkanina; * regulowana wysokość; * napięcie: 220V/230V; * stopień ochrony min. IP20; * kabel z wtyczką;   **wymiary:**   * średnica klosza: 45 - 55 cm; * wysokość klosza: 25 - 30 cm; * wysokość lampy max: 248 cm (± 5 cm); * wysokość lampy min: 235 cm (± 5 cm); * średnica podstawy: 38 cm (± 5 cm); * wysokość podstawy: 5 cm (± 2 cm); * długość kabla: 180 cm (± 20 cm). | 2 szt. |
| 2 | **LAMPKA BIUROWA:**  **materiał, kolor, cechy szczególne:**   * regulowana intensywność światła 3 stopniowa; * wysokość lampki: 25 – 40 cm; * kąt świecenia: 90° - 160°; * moc: 5 – 10 W; * napięcie: 100 – 240 V * temperatura barwowa: 3000K - 6000K; * strumień świetlny: min. 300lm; * klasa odporności: IP20; * żywotność: 25 000 – 50 000 h; * długość kabla: 150 – 200 cm - kabel znajduje się w zestawie; * kolor: czarny; * oprawa ruchoma; | 6 szt. |
| 3 | **PRZEDŁUŻACZ BĘBNOWY 4 GNIAZDA:**  **materiał, kolor, cechy szczególne:**  Przedłużacz bębnowy z wyłącznikiem termicznym. Posiada bardzo wygodny uchwyt do rozwijania i zwijania kabla. Wyposażony został w 4-krotne gniazdo wtyczkowe z bolcem.  **Parametry produktu:**   * wodoszczelność: IP44; * długość: 10 – 20 m; * ilość gniazd z bolcem: 4; * napięcie: 220-240V; * prąd znamionowy: 10A; * materiał: tworzywo sztuczne, stal; * wyłącznik termiczny; * bęben/stojak; | 2 szt. |
| 4 | **PRZEDŁUŻACZ Z LISTWĄ:**  **materiał, kolor, cechy szczególne:**   * kolor: czarny lub zbliżony; * materiał: tworzywo sztuczne; * ilość gniazd: min. 3; * długość przewodu: 1,5 – 2 m; * Wtyk: PN-E-93203 typ 2P + uziemienie * Napięcie znamionowe: 220 - 240 V * Częstotliwość: 50 Hz * Prąd znamionowy: 10 A   **Zabezpieczenia:**   * niepalna obudowa * bezpiecznik automatyczny * przesłony ochronne gniazd sieciowych * system przeciwprzepięciowy | 15 szt. |

Warunki zamówienia:

1. Zamieszczone zdjęcia lub rysunki mają na celu jedynie przybliżyć wymagania takie, jak kształt   
   czy proporcje.
2. Termin wykonania zamówienia: **30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.**
3. Wykonawca w ramach przedmiotu umowy zobligowany jest do dostarczenia wyposażenia stanowiącego przedmiot zamówienia do Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej, 59-800 Lubań, ul. Wojska Polskiego 2, dokonania ich rozładunku, wniesienia do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego.
4. Równoważność: Jeżeli w dokumentach zamówienia wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę i mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentach zamówienia, pod warunkiem, że będą one posiadały co najmniej takie same lub lepsze parametry wydajności lub funkcjonalności, parametry jakościowe i cechy użytkowe oraz nie obniżą standardów określonych w dokumentach zamówienia. W takim przypadku wykonawca, zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą opis rozwiązań (materiałów i produktów) równoważnych oraz wykazać, że spełniają one wymagania określone przez zamawiającego.