Załącznik nr 2

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES ZADANIA
Wymiana siłownika bramy garażowej, konserwacja i regulacja bramy oraz zaprogramowanie sterownika bramy  w budynku nr 22 – Myjnia Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu, ul. Wojska Polskiego 2.


NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
OSS SG w Lubaniu
ul. Wojska Polskiego 2
59-800 Lubań



1. Wstęp
1.1. Opis przedmiotu zamówienia i zakres prac. 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie demontażu istniejącego siłownika bramy, montaż nowego siłownika wraz z zaprogramowaniem sterownika oraz wykonanie regulacji i konserwacji bramy garażowej w pomieszczeniu myjni OSS SG w Lubaniu, ul. Wojska Polskiego 2.

1.2. Zakres stosowania.
Opis Przedmiotu Zamówienia  stosowany  jest  jako  dokument  do przeprowadzenia badania rynku w celu udzielenia zamówienia publicznego wraz z projektem umowy, stanowi komplet dokumentacji, na podstawie której należy sporządzić ofertę oraz wykonać prace.

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących.
Prace towarzyszące są rozumiane jako prace niezbędne do wykonania robót podstawowych, a nie będące robotami tymczasowymi. 
Do pra towarzyszących zalicza się m.in.:
· zabezpieczenie mienia OSS SG, w tym podłóg i innych elementów w obrębie ciągu komunikacyjnego i pomieszczeń, w których wykonywane będą roboty i przez które prowadzone będą kable zasilające, np. poprzez przykrycie folią;

1.4. Organizacja pracy
[bookmark: _GoBack]Prace należy przygotować, zorganizować i przeprowadzić z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z funkcji budynków OSS SG, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu wykonania prac z osobą nadzorującą realizację prac 
ze strony Zamawiającego.
1.4.1. Zabezpieczenie terenu prac, osób i warunki bezpieczeństwa pracy
Wykonawca winien zabezpieczyć i odpowiednio oznakować teren pracy, zapewnić bezpieczeństwo przebywających w budynku oraz na terenie OSS SG. Prace będą wykonywane w czynnych obiektach. Prace winny być wykonywane zgodnie 
z przepisami BHP oraz PPOŻ. Pracownicy wykonujący roboty winni posiadać aktualne badania lekarskie, przeszkolenie z zakresu BHP oraz odpowiednie kwalifikacje/świadectwa dopuszczające do wykonywania prac związanych 
z montażem siłowników bram i wykonaniem zasilania elektrycznego. Wymagania zostały określone w punkcie 1.7. Koszt zabezpieczenia terenu prac nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowy.

1.5. Ochrona środowiska
Wykonawca będzie stosował się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
i uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Wszelkie powstałe podczas robót budowlanych odpady należy wywieźć 
na składowisko odpadów lub zutylizować. Należy postępować zgodnie z Ustawą 
o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz.U.2019 r. poz. 701).

1.6. Ogólne wymagania dotyczące prac
Wykonawca jest odpowiedziany za wykonywanie prac zgodnie z umową, za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych materiałów. 
Wykonawca winien się wykazać odpowiednimi uprawnieniami do wykonywania zakresu robót. Wszelkie roboty instalacyjne należy wykonać zgodnie 
z obowiązującymi normami i przepisami.  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia z Zamawiającym szczegółów technicznych demontażu i montażu, a w tym m.in. dokładnej trasy przebiegu instalacji, wpięć, przewierceń, a także sposobu zamocowania siłownika bramy

1.7. Zakres rzeczowy robót
Budynek nr 22 (Myjnia) – parter – OSS SG w Lubaniu ul. Wojska Polskiego 2:
· demontaż starego siłownika bramy garażowej;
· montaż nowego siłownika bramy garażowej – dostarcza Wykonawca;
· wyregulowanie i zakonserwowanie bramy garażowej;
· zaprogramowanie sterownika w celu prawidłowego działania bramy.

2. Wymagania dotyczące materiałów
1. 
2. 
2.1. Wymagania ogólne
· Siłownik elektromechaniczny do bram sekcyjnych 2 o powierzchni bramy do 16 m, montowany na wale bramy fabrycznie nowy dostarcza Wykonawca;
· łatwy w instalacji: mocowany bezpośrednio na wale bramy sekcyjnej, zwarta konstrukcja, szerokość 115 mm, aby ułatwić montaż w dowolnym miejscu;
· wbudowana modułowa centrala sterująca BLUEBUS, tylko trzy przyciski programowania, wyjmowane wtyczki do podłączeń;
· amperometryczny system wykrywania przeszkody, pobór prądu monitorowany podczas ruchu, stała kontrola podłączonych urządzeń, lampa sygnalizuje niesprawne działanie systemu - liczbą mignięć określa typ błędu (autodiagnoza), zwolnienie podczas otwierania i zamykania bramy.

Wykonawca przeszkoli wskazany przez Zamawiającego personel z obsługi urządzenia. Okres gwarancji wynosi  24 miesiące od dnia podpisania protokołu końcowego lub protokołu odbioru wad.
3. Sprzęt
Podczas wykonywania prac Wykonawca winien zastosować sprzęt odpowiedni dla danego rodzaju wykonywanych robót. Prace należy wykonywać przy użyciu sprzętu sprawnego, dopuszczonego do eksploatacji i atestowanego.
 
4. Wymagania dotyczące transportu
Środki transportowe należy dobrać odpowiednio do rodzaju przewożonego materiału i urządzeń. Transport wszelkich niezbędnych materiałów służących do wykonania instalacji siłownika winien odbywać się w fabrycznych opakowaniach i w sposób zabezpieczający przed ich uszkodzeniem.


5. Kontrola jakości prac.
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
5.1 Badania jakości i poprawności prac
Celem oceny jakości i poprawności wykonywanych prac Zamawiający sprawdzi:
· Stan techniczny, tj. oględziny wizualne, pozwalające określić, czy zamontowane urządzenia i materiały są kompletne oraz czy występują uszkodzenia mechaniczne;
· Wykonawca wykona rozruch i regulację. 

6. Odbiór prac
Wykonane prace podlegają odbiorowi końcowemu. Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu następujących warunków:
· zakończenie wszystkich prac demontażowych przy instalacji;
· zakończenie wszystkich prac montażowych przy instalacji;
· przeprowadzenie wszystkich badań i prób z wynikiem pozytywnym;
· przeszkolenie uprzednio wyznaczonego przez Zamawiającego personelu;

7. Podstawa płatności
Podstawa płatności oraz wszystkie z tym związane kwestie reguluje umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym.
 
8. Gwarancja, rękojmia i termin realizacji
Zamawiający wymaga udzielenia minimum 24 miesięcy gwarancji na cały przedmiot zamówienia, czyli zarówno na urządzenie, jak i na wszystkie wykonane prace. 
W ramach udzielonego zamówienia, w czasie gwarancji Wykonawca wykona kompleksowe przeglądy gwarancyjne. Przegląd winien być wykonywany nie rzadziej niż co 12 miesięcy. Czynności serwisowe kompleksowego przeglądu gwarancyjnego będą realizowane według wymogów producenta urządzenia.
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