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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów budowlanych w ramach postępowania pn. „Dostawa materiałów budowlanych dla Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej im. gen. bryg. Wilhelma Orlika - Rückemanna w Lubaniu, ul. Wojska Polskiego 2. 

II. Warunki realizacji zamówienia
1. Dostawa świadczona będzie w ilościach wskazanych w części IV Opisu Przedmiotu Zamówienia.
2. Oferowany towar musi być zgodny z wymaganiami każdej pozycji wykazu materiałów w części IV OPZ.
3. Oferowane materiały muszą być fabrycznie nowe, w pierwszym gatunku i wolne od wad.
4. Na oferowane materiały dostawca zobowiązany jest przekazać wszystkie dokumenty, które otrzymał od producenta, w szczególności dokument gwarancyjny.
5. Jeżeli opakowania i wszelkie na nich oznaczenia producenta opisują wszystkie wymagane opisem przedmiotu cechy wówczas jest to wystarczające i należy takie opakowanie traktować jako dokument potwierdzający zgodność oferowanego asortymentu z opisem przedmiotu zamówienia.
6. W przypadku stwierdzenia wady produktu, Wykonawca jest zobowiązany nieodpłatnie wymienić go na produkt wolny od wad.
7. Dostawa materiałów budowlanych świadczona będzie na rzecz Zamawiającego:
Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu im. gen. bryg. Wilhelma Orlika-Rückemanna w Lubaniu, ul. Wojska Polskiego 2 w Lubaniu.
8. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt do dostarczenia zamówionych materiałów budowlanych w ilościach wynikających z niniejszego zamówienia, 
do miejsca odbioru wskazanego przez Zamawiającego, tj.  Magazyn kwaterunkowo-budowlany w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej im. gen. bryg. Wilhelma Orlika – Rückemanna w Lubaniu, ul. Wojska Polskiego 2, 59-800 Lubań.
9. Wykonawca wykona na koszt własny niezbędne prace związane z: załadunkiem, dostarczeniem, rozładunkiem, wniesieniem materiałów budowlanych, organizacją 
i uporządkowaniem terenu po zakończeniu zamówienia i innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również ubezpieczenia transportu, zabezpieczeniem transportu i przedmiotu dostawy na czas jej realizacji.
10. Wykonawca zapewni właściwą organizację i koordynację dostawy.
11. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo, skutki wypadków przy pracy lub szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim.
12. Opakowania jednostkowe oraz zbiorcze materiałów budowlanych winny być oznaczone zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami.
13. Wykonawca oświadcza, że wszystkie materiały budowlane będące przedmiotem dostawy:
· pochodzą z bieżącej produkcji,
· posiadają wymagane prawem atesty, certyfikaty zgodności, deklaracje właściwości użytkowych oraz inne dokumenty dopuszczające je do stosowania 
w budownictwie.
14. Wykonawca zobowiązuje się do okazania na żądanie Zamawiającego dokumentów potwierdzających spełnienie wszystkich wymogów określonych powyżej.
15. Przy dostarczeniu przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wszelkie niezbędne dokumenty umożliwiające zastosowanie 
i użytkowanie zamawianych materiałów budowlanych.
16. Osoba ze strony Zamawiającego upoważniona do odbioru dostarczonych materiałów dokona sprawdzenia pod względem ilościowym, rodzajowym i jakościowym dostarczonych materiałów budowlanych i potwierdzi Wykonawcy zgodność lub niezgodność w Protokole odbioru. Protokół odbioru zostanie sporządzony przez Przedstawiciela Zamawiającego.
17. Podczas przekazywania materiałów Zamawiający ma prawo odmówić ich przyjęcia w przypadkach, gdy są widoczne jego wady, dokumentacja jest niekompletna 
lub gdy dostarczony materiał nosi ślady użytkowania.
18. Termin ważności (przydatności) do użycia materiałów budowlanych np. farby, lakiery itp. w dniu ich dostarczenia Zamawiającemu nie może być krótszy niż:
· w przypadku materiałów, których termin ważności wynosi  3-6 miesięcy: pełny okres ważności określony przez producenta; 
· w przypadku materiałów, których termin ważności wynosi  6-12 miesięcy: termin ważności producenta pomniejszony maksymalnie o 1 miesiąc;
· w przypadku materiałów, których termin ważności wynosi powyżej 12 miesięcy: termin ważności producenta pomniejszony maksymalnie o 2 miesiące.
19. Dostawa materiałów budowlanych odbywać się będzie w godzinach pracy Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od  pracy) od godz. 8:00 do 15:00.
20. Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego termin, godzinę i miejsce realizacji zamówienia na dwa dni robocze przed planowaną dostawą.
21. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania materiałów Zamawiającemu zgodnie 
ze złożonym formularzem ofertowym. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, że materiały były przechowywane i transportowane zgodnie z warunkami określonymi w obowiązujących przepisach, normach oraz kartach ich charakterystyki..
22. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania materiałów budowlanych bezpośrednio do rąk upoważnionego pracownika Zamawiającego. Nie dopuszcza się pozostawiania zamówionych materiałów bez opieki lub przekazywania go osobom nieupoważnionym.
23. W przypadku zmiany wielkości opakowań przez producenta Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie określonych artykułów w nowych opakowaniach producentów, w cenach przeliczonych proporcjonalnie do gramatury produktu. Powyższe nie wymaga sporządzania aneksu do umowy. Oferowany towar musi być zgodny z opisem i wymaganiami każdej pozycji przedmiotu zamówienia (Formularz ofertowym).
24. Ceny podane w ofercie będą obowiązywały do czasu zrealizowania dostawy 
i nie będą przedmiotem negocjacji. 

III. Termin realizacji oraz wykonania zamówienia
Terminy realizacji przedmiotu umowy: do dnia 02.12.2026 r.

















IV.	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

BLOK nr 1 – na dostawę materiałów budowlanych
	Lp.
	Nazwa
	Opis przedmiotu
	J.m.
	Ilość

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Sól tabletkowa
	· do zmiękczaczy wody;
	kg
	1 000

	2.
	Klej montażowy (MAMUT)
	· kolor: biały;
· pojemność: 300 ml (± 50 ml).
	szt.
	10

	3.
	Taśma ostrzegawcza biało czerwona
	· szerokość: 50 mm (± 2 mm);
· długość: 33 m;
· kolor: biało - czerwona;
· materiał: PCW.
	szt.
	20

	4.
	Kołek montażowy do szybkiego montażu 
6,0 x 80
	Kołek:
· średnica: 6 mm (± 0,1 mm);
· długość: 80 mm (± 0,1 mm);
· bez kołnierza;
Wkręt:
· średnica: 3,9 mm (± 0,1 mm);
· długość: 85 mm (± 0,1 mm).
	szt.
	100

	5.
	Wkret hartowany do drewna ocynkowany 
WH 4 x 60
	· średnica wkręta: 4,0 mm (± 0,1 mm);
· średnica łba: 8,0 mm (± 0,1 mm);
· długość całkowita wkręta: 60 mm (± 0,1 mm);
· materiał: stal;
· pełny gwint.
	kg
	5

	6.
	Wkret hartowany do drewna ocynkowany 
WH 3,5 x 16
	· średnica wkręta: 4,0 mm (± 0,1 mm);
· średnica łba: 8,0 mm (± 0,1 mm);
· długość całkowita wkręta: 60 mm (± 0,1 mm);
· materiał: stal;
· pełny gwint.
	kg
	5

	7.
	Farba chlorokauczuk szara
	· chlorokauczuk, emalia chlorokauczukowa do metalu i betonu
· pojemność: 0,9 l (± 0,1 l);
· kolor: szary połysk.
	L
	20

	8.
	Taśma malarska maskująca niebieska 38 (± 2mm)  50 m
blue dolphin
	· zastosowanie: do wewnątrz i na zewnątrz, odporna na światło i promienie słoneczne UV, szerokość: 38 (± 2mm);
· długość: 50 mb.
	szt.
	50

	9.
	Taśma malarska maskująca niebieska 48 (± 2mm)  30 m
blue dolphin
	· zastosowanie: do wewnątrz i na zewnątrz, odporna na światło i promienie słoneczne UV, szerokość: 38 (± 2mm); 
· długość: 30 mb, (± 5 m).
	szt.
	50

	10.
	Klej wikol D-3
	· pojemność tubki: 200 ml (g) wysoka wydajność, krótki czas wiązania, tworzy trwała elastyczną i bezbarwna spoinę, wodoodporność klasy D3.
	szt.
	10

	11.
	Silikon sanitarny
Silikon Mapesil AC bezbarwny
	· kolor: bezbarwny;
· pojemność: 300 ml (± 50 ml).
	szt.
	10

	12.
	Silikon sanitarny
Silikon Mapesil AC 
biały
	· kolor: biały;
· pojemność: 300 ml (± 50 ml).
	szt.
	10

	13.
	Silikon sanitarny
Silikon Mapesil AC ciemno szary
	· kolor: ciemno szary;
· pojemność: 300 ml (± 50 ml).
	szt.
	20

	14.
	Pianka montażowa pistoletowa niskoprężna 
	· pojemność: 750 ml
· rodzaj: piany montażowe niskoprężne  lato/zima. 
	szt.
	15

	15.
	Pianka montażowa 
z wężykiem niskoprężna 
	· pojemność: 750 ml
· rodzaj: piany montażowe niskoprężne  lato/zima.
	szt.
	25

	16.
	Pręt gwintowany M10x1000
	· Średnica gwintu: M10;
· Długość całkowita: 1 m;
· Kierunek gwintu: prawy;
· Skok gwintu: 1,5 mm;
· Zabezpieczenie przed korozją: ocynk galwaniczny;
	szt.
	15

	17.
	Masa szpachlowa
UNIFLOT
	· masa szpachlowa;
· zastosowanie: do wewnątrz;
· opakowanie: 5 kg.
	szt.
	10



BLOK nr 2 – na dostawę materiałów instalacyjno-sanitarnych
	Lp
	Nazwa
	Opis przedmiotu
	J. m.
	Ilość

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Zasłonka prysznicowa 180 x 200 cm 
	· szerokość: 180 cm;
· wysokość: 200 cm;
· na kółkach / przelotkach.
	szt.
	10

	2.
	Pasta uszczelniająca do wody ciemna 
Unipak
	· waga: min 200 g.
	szt.
	10

	3.
	Pasta uszczelniająca do wody jasna
multiUnipak
	· waga: min 200 g.
	szt.
	10

	4.
	Pakuły
	· materiał wykonania: len;
· warkocz; 
· waga min. 100 g.
	szt.
	10

	5.
	Nić uszczelniająca do gwintów
	· kolor: biały;
· długość: min. 100 mb
	szt.
	2

	6.
	Pokrętła do baterii do zimnej wody
	· wkręcane na śrubkę; 
· chromowane;
· wielokątne;
· zimna woda.
	szt.
	30

	7.
	Pokrętła do baterii do ciepłej wody
	· wkręcane na śrubkę; 
· chromowane;
· wielokątne;
· ciepła woda.
	szt.
	30

	8.
	Złączka mosiężna 1/2'' GZ x 1/2'' GZ
	· materiał: mosiądz;
· rozmiar: 1/2 GZ x 1/2 GZ.
	szt.
	30

	9.
	Bojler elektryczny 
80 L
	· pojemność: 80 l;
· moc grzałki min. 1500 W;
· montaż pionowy.
	szt.
	2




BLOK nr 3 – na dostawę materiałów elektrycznych
	Lp
	Nazwa
	Opis przedmiotu
	J. m.
	Ilość

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Przewody YDY 3x2.5 płaski
	· płaski;  
· zastosowanie: instalacje elektryczne;
· ilość żył: 3 szt.;
· przekrój: 2,5 mm2.
	mb
	200

	2.
	Listwa korytko do przewodów elektrycznych 
	· korytko PCV;
· kolor: biały;
· rozmiar: 20 x 20 mm (± 2 mm);
· długość: 2 m.
	mb
	60

	3.
	Wyłącznik nadprądowy 
B 10A
1 biegun 
s301 LEGRAND
	· liczba biegunów : 1;
· liczba biegunów (całkowita): 1;
· napięcie znamionowe: 230 V;
· prąd znamionowy: 10 A;
· stopień ochrony (IP): min. IP20;
· zakres częstotliwości: 50-60 Hz.
	szt.
	10

	4
	Wyłącznik nadprądowy 
B 16A
1 biegun 
s301 LEGRAND
	· liczba biegunów : 1;
· liczba biegunów (całkowita): 1;
· napięcie znamionowe: 230 V;
· prąd znamionowy: 16 A;
· stopień ochrony (IP): min. IP20;
· zakres częstotliwości: 50-60 Hz.
	szt.
	40

	5.
	Wyłącznik nadprądowy 
B 20A
1 biegun 
s301 LEGRAND
	· liczba biegunów : 1;
· liczba biegunów (całkowita): 1;
· napięcie znamionowe: 230 V;
· prąd znamionowy: 20 A;
· stopień ochrony (IP): min. IP20;
· zakres częstotliwości: 50-60 Hz.
	szt.
	10

	6.
	Gniazdo hermetyczne z uziemieniem, podwójne
OSPEL
	· montaż: podtynkowy;
· klapka biała;
· stopień ochrony: min. IP44;
· napięcie znamionowe: 250V;
· prąd znamionowy 16A.
	szt.
	10

	7.
	Złącze zaciskowe WAGO
	· 3x0,14 – 4 mm2.
	szt.
	200

	8.
	Świetlówka
	· moc nominalna: 18 W;
· długość 60 cm;
· trzonek G13;
· napięcie znamionowe: 220-240V.
	szt.
	100

	9.
	Żarówka LED E27 
	· moc nominalna: 9 – 13 W;
· mocowanie: E27;
· napięcie znamionowe: 220-240V;
· strumień świetlny: 1000 – 2000 lm;
· barwa światła: 4000K neutralna;
· kształt: kulisty.
	szt.
	150











BLOK nr 4 – na dostawę materiałów pomocniczych
	Lp
	Nazwa
	Opis przedmiotu
	J.m.
	Ilość

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Rękawice robocze  (URGENT 1008)
Rozmiar 10
	· rękawica robocza wykonana z poliestru powlekana od wewnętrznej części powłoką latexu, zakończona ściągaczem;
· zastosowanie: wszelkiego rodzaju prace budowlane, maszynowe, ogrodnicze;
· normy:  EN420;
· rozmiar: 10.
	para
	300

	2.
	Rękawice robocze  (URGENT 1008)
Rozmiar 9
	· rękawica robocza wykonana z poliestru powlekana od wewnętrznej części powłoką latexu, zakończona ściągaczem;
· zastosowanie: wszelkiego rodzaju prace budowlane, maszynowe, ogrodnicze;
· normy:  EN420;
· rozmiar: 9.
	para
	300

	3.
	Tarcza tnąca prosta 115mm (BOSCH) 
	· zastosowanie: do cięcia metalu;
· wymiar: 115x1x22,23.
	szt.
	200

	4.
	Tarcza tnąca prosta 125mm (BOSCH)
	· zastosowanie: do cięcia metalu;
· wymiar: 125x1x22,23.
	szt.
	200

	5.
	Preparat wielofunkcyjnyWD-40 z aplikatorem
	· pojemność: 450 ml. 
	szt.
	10

	6.
	Sznur murarski 1,3 mm x 50 m
	· sznurek murarski wykonany z tworzywa sztucznego;
· odporny na uszkodzenia i rozciąganie oraz na czynniki zewnętrzne;
· długość: 50 m;
· grubość: 1,3 mm.
	szt.
	5

	7.
	Taśma naprawcza srebrna Duck Tape
	· taśma naprawcza;
· typ zbrojenia: siatka; wzmacniająca;
· kolor: szary;
· długość: min. 50 m;
· szerokość: 5 cm.
	szt.
	20

	8.
	Worek do odkurzacza BOSCH - GAS 20 L SFC
	· worki wykonane z włókniny do odkurzaczy przemysłowych 3-warstwowe;
· pojemność zbiornika odkurzacza: 20 L;
	szt.
	30

	9.
	Wiertło do metalu kobaltowe
2 mm
BOSCH
	· średnica robocza wiertła: fi 2,0 mm;
· długość całkowita: 49,0 mm (± 2 mm);
· długość części roboczej: 24,0 mm (± 2 mm);
	szt.
	10

	10.
	Wiertło do metalu kobaltowe
3 mm
BOSCH
	· średnica robocza wiertła: fi 3,0 mm;
· długość całkowita: 61,0 mm (± 2 mm);
· długość części roboczej: 33,0 mm (± 2 mm);
	szt.
	10

	11.
	Wiertło do metalu kobaltowe
4 mm
BOSCH
	· średnica robocza wiertła: fi 4,0 mm;
· długość całkowita: 75,0 mm (± 2 mm);
· długość części roboczej: 43,0 mm (± 2 mm);
	szt.
	10

	12.
	Wiertło do metalu kobaltowe
5 mm
BOSCH
	· średnica robocza wiertła: fi 5,0 mm;
· długość całkowita: 86,0 mm (± 2 mm);
· długość części roboczej 52,0 mm (± 2 mm);
	szt.
	10

	13.
	Wiertło do metalu kobaltowe
6 mm
BOSCH
	· średnica robocza wiertła fi 6,0 mm;
· długość całkowita 93,0 mm (± 2 mm);
· długość części roboczej 57,0 mm (± 2 mm);
	szt.
	10

	14.
	Wiertło do betonu SDS
5 mm
BOSCH
	· średnica robocza wiertła: fi 5,00 mm;
· długość całkowita: 165 mm (± 2 mm);
· długość części roboczej: 100 mm (± 2 mm);
	szt.
	10

	15.
	Wiertło do betonu SDS
6 mm
BOSCH
	· średnica robocza wiertła: fi 6,00 mm;
· długość całkowita: 165 mm (± 2 mm);
· długość części roboczej: 100 mm (± 2 mm);
	szt.
	10

	16.
	Wiertło do betonu SDS
8 mm
BOSCH
	· średnica robocza wiertła: fi 8,00 mm;
· długość całkowita: 165 mm (± 2 mm);
· długość części roboczej: 100 mm (± 2 mm);
	szt.
	20

	17.
	Wiertło do betonu SDS
10 mm
BOSCH
	· średnica robocza wiertła: fi 10,00 mm;
· długość całkowita: 165 mm (± 2 mm);
· długość części roboczej: 100 mm (± 2 mm);
	szt.
	20

	18.
	Wiertło do betonu 
8 mm
BOSCH
	· średnica robocza wiertła: fi 8,00 mm;
· długość całkowita: 165 mm (± 2 mm);
· długość części roboczej: 100 mm (± 2 mm);
	szt.
	10

	19.
	Wiertło do betonu 
10 mm
BOSCH
	· średnica robocza wiertła: fi 10,00 mm;
· długość całkowita: 150 mm (± 2 mm);
· długość części roboczej: 100 mm (± 2 mm);
	szt.
	10

	20.
	Kostka szlifierska gr.100 gąbka
	· dwustronna kostka ścierna do szlifowania gipsu i gładzi na ścianie oraz drewna i metalu;
· gradacja 100;
	szt.
	50

	21.
	Kostka szlifierska gr.60 gąbka
	· dwustronna kostka ścierna do szlifowania gipsu i gładzi na ścianie oraz drewna i metalu;
· gradacja 60;
	szt.
	50

	22.
	Rozcieńczalnik Uniwersalny
DRAGON
	· barwa: przezroczysta;
· konsystencja: płynna;
· pojemność: 0,5 l;
· opakowanie: butelka;
· zastosowanie: do rozcieńczania wyrobów olejnych, ftalowych, chlorokauczukowych, chemoutwardzalnych, renowacyjnych;
	szt.
	10

	23.
	Ołówek stolarski
	· materiał: drewno;
· długość: 24 cm (± 2 cm);
	szt.
	10

	24.
	Miara drewniana składana 1 m
	· materiał: drewno;
· długość: 1 m;
· odczyt z obu stron;
	szt.
	10

	25.
	Czyścik do pistoletu
	· uniwersalny czyścik do pistoletu;
· pojemność: 500 ml (± 100 ml);
	szt.
	10

	26.
	Ostrze łamane 
STANLEY
	· materiał ostrza: stal hartowana;
	opak.
	30

	27.
	Półmaska przeciwpyłowa z zaworkiem z uszczelką
	· typ FFP3: ochrona przed nietoksycznymi, średnio lub wysoko toksycznymi aerozolami 
w stanie płynnym lub stałym (np. mgły olejowe) w stężeniach 50xOEL lub 20xAPF (NDS);
· ochrona przed pyłami i dymem metalicznym, cząstkami, mgłami różnych środków; 
· spełnia wymogi testu pyłem dolomitowym;
· wentyl wydechowy na wysokości ust;
· elastyczna gumka; 
· posiada piankowe uszczelnienie na całym obrzeżu półmaski;
· profilowany kształt stożkowy maski umożliwia dopasowanie;
· stosowana przy obróbce metali drewna, malowaniu (także farbami zawierającymi chromian ołowiu), szlifowaniu; 
· norma EN149.
	szt.
	50
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