**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

– dostawa mebli biurowych

|  |  |
| --- | --- |
| Lp | Opis |
| 1 | 2 |
| 1 | **BIURKO PROSTE 180x80:**  **materiał, kolor, cechy szczególne:**   * stelaż ze stali lakierowanej proszkowo w kolorze szarym lub zbliżonym; * konstrukcja podstawy: typu „L” (płozy); * stopki do regulacji poziomu biurka; * blat z płyty wiórowej melaminowanej (zwiększona odporność na zarysowania); * grubość płyty min. 28 mm; * kolor blatu: szary lub zbliżony; * obrzeże blatu wykończone ABS w kolorze płyty; * blenda zakrywające nogi z płyty o grubości min. 18 mm wykończona ABS; * blenda w kolorze blatu; * półka na przewody; * szuflada na klawiaturę; * w blacie 2 przelotki - prawa/lewa strona biurka.   **wymiary:**   * długość: 180 cm (± 2 cm); * szerokość: 80 cm (± 2 cm); * wysokość: 75 cm (± 2 cm); * przelotka: ø 60 - 80 mm; * ABS o grubości: 2 mm (± 1 mm). |
| 2 | **BIURKO PROSTE 160x60:**  **materiał, kolor, cechy szczególne:**   * stelaż ze stali lakierowanej proszkowo w kolorze szarym lub zbliżonym; * konstrukcja podstawy: typu „L” (płozy); * stopki do regulacji poziomu biurka; * blat z płyty wiórowej melaminowanej (zwiększona odporność na zarysowania); * grubość płyty min. 28 mm; * kolor blatu: szary lub zbliżony; * obrzeże blatu wykończone ABS w kolorze płyty; * blenda zakrywające nogi z płyty o grubości min. 18 mm wykończona ABS; * blenda w kolorze blatu; * półka na przewody; * szuflada na klawiaturę; * w blacie 2 przelotki - prawa/lewa strona biurka;   **wymiary:**   * długość: 160 cm (± 2 cm); * szerokość: 60 cm (± 2 cm); * wysokość: 75 cm (± 2 cm); * przelotka: ø 60 - 80 mm; * ABS o grubości: 2 mm (± 1 mm). |
| 3 | **BIURKO MAŁE 70x70:**  **materiał, kolor, cechy szczególne:**   * stelaż ze stali lakierowanej proszkowo w kolorze szarym lub zbliżonym; * konstrukcja podstawy: typu „L” (płozy); * stopki do regulacji poziomu biurka; * blat z płyty wiórowej melaminowanej (zwiększona odporność na zarysowania); * grubość płyty min. 28 mm; * kolor blatu: szary lub zbliżony; * obrzeże blatu wykończone ABS w kolorze płyty; * blenda zakrywające nogi z płyty o grubości min. 18 mm wykończona ABS; * blenda w kolorze blatu; * półka na przewody; * szuflada na klawiaturę; * w blacie 2 przelotki - prawa/lewa strona biurka;   **wymiary:**   * długość: 70 cm (± 2 cm); * szerokość: 70 cm (± 2 cm); * wysokość: 75 cm (± 2 cm); * przelotka: ø 60 - 80 mm; * ABS o grubości: 2 mm (± 1 mm). |
| 4 | **REGAŁ BIUROWY Z SZAFKĄ:**  **materiał, kolor, cechy szczególne:**   * korpus mebla wykonany z laminowanej płytywiórowej gr. 18 mm (± 2 mm), w kolorze szarym lub zbliżonym**;** * wieńce wykonane z laminowanej płytywiórowej gr. min 28 mm, w kolorze szarym lub zbliżonym**;** * tył mebla wykonany z płyty pilśniowej w kolorze identycznym jak korpus; * 4 półek (1 półka montowana na stałe, 3 półki z możliwością regulacji). * front mebla wykonany z laminowanej płytywiórowej gr. 18 mm (± 2 mm), w kolorze szarym lub zbliżonym**;** * metalowe uchwyty w kolorze chromu lub zbliżone; * zamek; * krawędzie zabezpieczone trwałym obrzeżem ABS o grubości 2 mm (± 1 mm), w kolorze płyty; * stopki do regulacji poziomu; * meblowe zawiasy puszkowe z hamulcami (ilość dostosowana do ciężaru skrzydła);   **wymiary:**   * szerokość: 80 cm (± 2 cm); * głębokość: 35 cm – 40 cm; * wysokość: 175 cm – 180 cm. |
| 5 | **PODNÓŻEK POD STOPY:**  **materiał, kolor, cechy szczególne:**   * ergonomiczny podnóżek pod stopy, wykonany z wysokiej jakości tworzywa, które zapewnia wytrzymałość i trwałość; * powierzchnia antypoślizgowa samej podstawy pod stopy, łatwa do utrzymania czystości; * podnóżek powinien być stabilny na gumowej podstawie zapobiegającej przesuwaniu się podnóżka podczas użytkowania; * kolor: czarny; * regulacja kąta nachylenia powierzchni oparcia dla stóp: co najmniej w zakresie 0-17 stopni; * blokada pozycji nachylenia podnóżka; * materiał: tworzywo sztuczne; * posiada certyfikat organizacji FIRA; * wymiary powierzchni oparcia dla stóp: co najmniej 45 x 35 cm. |

1. Zamieszczone zdjęcia lub rysunki mają na celu jedynie przybliżyć wymagania takie, jak kształt czy proporcje.
2. Termin wykonania zamówienia **do 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.**
3. Wykonawca w ramach przedmiotu umowy zobligowany jest do dostarczenia wyposażenia stanowiącego przedmiot zamówienia do Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej, 59-800 Lubań, ul. Wojska Polskiego 2, dokonania ich rozładunku, wniesienia do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego oraz montażu, ustawienia i wypoziomowania w miejscach zgodnie z dyspozycjami Zamawiającego. Zamawiający informuje, iż pomieszczenia do których ma być dostarczone wyposażenie znajdują się w piwnicy, wysokim parterze oraz na pierwszym piętrze budynku nr 14. Brak windy.
4. Zamawiający informuje, że w przypadku zmiany (wydłużenia) terminu realizacji robót budowlanych na zadaniu pn. „Remont budynku nr 14 (administracyjny) w m. Lubań”; Wykonawca w ramach przedmiotu umowy zobligowany jest do dostarczenia wyposażenia stanowiącego przedmiot zamówienia do Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej, 59-800 Lubań, ul. Wojska Polskiego 2, dokonania jego rozładunku, wniesienia do pomieszczeń magazynu sprzętu kwaterunkowego OSS SG wskazanych przez Zamawiającego.
5. Zamawiający informuje, że budynek do którego ma być dostarczony przedmiot zamówienia znajduje się w trakcie remontu. W związku z faktem, że w pomieszczeniach w których należy umieścić przedmiot zamówienia przewidziano wykładziny obiektowe, Wykonawca przed dokonaniem montażu zobowiązany jest do właściwego zabezpieczenia podłoża przed uszkodzeniem oraz używania odpowiedniego obuwia i sprzętu. Wykonawca odpowiada za uszkodzenia obiektu powstałe podczas realizacji przedmiotu zamówienia i jest zobowiązany do ich usunięcia na swój koszt.
6. Równoważność: Jeżeli w dokumentach zamówienia wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę i mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w dokumentach zamówienia, pod warunkiem, że będą one posiadały co najmniej takie same lub lepsze parametry wydajności lub funkcjonalności, parametry jakościowe i cechy użytkowe oraz nie obniżą standardów określonych w dokumentach zamówienia. W takim przypadku wykonawca, zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą opis rozwiązań (materiałów i produktów) równoważnych oraz wykazać, że spełniają one wymagania określone przez zamawiającego.